# Montavimas

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio priežiū‌ros darbus (atliekant techninę priežiūrą ar keičiant įrankį ir t. t.), o taip pat elektrinį įrankį transpor‌tuojant ir sandėliuojant, būtina iš jo išimti akumuliatorių. Priešingu atveju galite susižeisti, netyčia nuspaudę įjungi‌mo-išjungimo jungiklį.

Bluetooth® „Low Energy Module“ (papildoma įranga) įstatymas
Pagalbinė rankena
Griebtuvo ir įrankio parinkimas
Griebtuvo keitimas
Įrankių keitimas
Dulkių, pjuvenų ir drožlių nusiurbimas
Dulkių nusiurbimas su GDE 18V-16 (papildoma įranga)