# Informácie o emisiách prachu

s GDE 18V-16

Hodnoty emisií prachu zistené podľa EN 50632-2-6:

Alveolárny prach: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

Vdýchnuteľný prach: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

Kremenný prach: <0,05 mg/m3

Uvedená hodnota emisií prachu bola zistená pri nasledujúcich prevádzkových podmienkach:

Pracovný režim: Vŕtanie s príklepom

Pracovný nástroj: vrták SDS plus, priemer 10 mm

Upozornenie: Ak používate elektrické náradie v inom pracovnom režime, s inými pracovnými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, môže sa hodnota emisií prachu líšiť. To môže výrazne zvýšiť emisie prachu počas celého pracovného času.
V prípade potreby stanovte doplnkové bezpečnostné opatrenia na ochranu používateľa pred pôsobením emisií prachu, napríklad: noste ochrannú dýchaciu masku s triedou filtra P2.
Dodržiavajte aj platné predpisy vašej krajiny týkajúce sa spracovávaných materiálov.