# Technische gegevens

Accuboorhamer | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Toerentalregeling |  | ● | ●
Draaistop |  | ● | ●
Rechts-/linksdraaien |  | ● | ●
Wisselboorhouder |  | – | ●
Nominale spanning | V= | 18 | 18
Aantal slagenA) | min–1 | 0–4220 | 0–4220
Eenmalige slagkracht volgens EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Onbelast toerentalA)
Rechtsdraaien | min–1 | 0–950 | 0–950
Linksdraaien | min–1 | 0–950 | 0–950
Gereedschapsopname |  | SDS plus | SDS plus
Diameter ashals | mm | 50 | 50
Boordiameter max.:
Beton | mm | 28 | 28
Metselwerk (met doosboor) | mm | 82 | 82
Staal | mm | 13 | 13
Hout | mm | 30 | 30
Gewicht zonder accu | kg | 3,3 | 3,4
GewichtB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Lengte | mm | 349 | 378
Hoogte | mm | 225 | 225
Breedte | mm | 92 | 92
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur bij gebruikC) en bij opslag | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
Compatibele accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  afhankelijk van gebruikte accu

C)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.