# Informaţii privind emisiile de praf

cu GDE 18V-16

Valorile emisiilor de praf au fost determinate conform EN 50632-2-6:

praf alveolar: <0,5 mg/m3, K=0 mg/m3

praf inhalabil: < 0,5 mg/m3, K=0 mg/m3

praf de cuarţ: <0,05 mg/m3

Valoarea specificată a emisiilor de praf a fost determinată în următoarele condiţii de funcţionare:

Mod de funcţionare: găurire cu percuţie

Accesoriu: burghiu SDS plus, diametru de 10 mm

Observaţie: Dacă utilizezi scula electrică într-un alt mod de funcţionare, împreună cu alte accesorii sau dacă aceasta nu beneficiază de o întreţinere corespunzătoare, valoarea emisiilor de praf ar putea să difere faţă de valoarea specificată. Acest lucru poate creşte considerabil emisiile de praf de-a lungul întregului interval de lucru.
Dacă este necesar, stabileşte măsuri de securitate suplimentare în vederea protejării operatorului împotriva efectelor emisiilor de praf, de exemplu: purtarea unei măşti de protecţie respiratorie din clasa de filtrare P2.
Respectă prevederile din ţara ta referitoare la materialele de prelucrat.