# Teave tolmuemissiooni kohta

seadisega GDE 18V-16

Tolmuheitmete väärtused on määratud vastavalt normile EN 50632-2-6:

Kopsualveoolidesse jõudev tolm: <0,5 mg/m3, K=0 mg/m3

Sissehingatav tolm: <0,5 mg/m3, K=0 mg/m3

Kvartsitolm: <0,05 mg/m3

Näidatud tolmuheitmete väärtus on kindlaks määratud järgmistes töötingimustes:

Tööviis: löökpuurimine

Vahetatav tööriist: SDS plus puur, läbimõõt 10 mm

Suunis: Kui kasutate elektrilist tööriista muul tööviisil, muude vahetatavate tööriistadega või on hooldus olnud ebapiisav, võib tolmuheitmete väärtus olla erinev. See võib tolmuheitmete väärtust kogu tööaja kestel oluliselt suurendada.
Kasutage töötaja kaitsmiseks tolmuheitmete mõju eest vajadusel täiendavaid ohutusmeetmeid, näiteks: filtriklassiga P2 hingamiskaitsemaski kandmine.
Järgige töödeldavate materjalide kohta kehtivaid siseriiklikke eeskirju.