# Información sobre las emisiones de polvo

con GDE 18V-16

Valores de emisión de polvo determinados según EN 50632-2-6:

polvo alveolar: <0,5 mg/m3, K=0 mg/m3

polvo inhalable: <0,5 mg/m3, K=0 mg/m3

polvo de cuarzo: <0,05 mg/m3

El valor de emisión de polvo especificado se determinó bajo las siguientes condiciones de servicio:

Modo de operación: taladrado con percusión

Útil de inserción: broca SDS plus, diámetro de 10 mm

Indicación: Si utiliza la herramienta eléctrica en un modo de operación diferente, con otros útiles de inserción o con un mantenimiento insuficiente, el valor de emisión de polvo puede divergir. Ello puede suponer un aumento drástico de la emisión de polvo durante el tiempo total de trabajo.
Si es necesario, especifique medidas de seguridad adicionales para proteger al operario de los efectos de las emisiones de polvo, por ejemplo: uso de una máscara respiratoria con filtro de clase P2.
Observe las prescripciones vigentes en su país sobre los materiales a trabajar.