# 사용 방법

##

원하는 천공 깊이 X는 깊이 조절자 (21) 로 조절할 수 있습니다.

- 깊이 조절자 조절용 버튼 (19) 을 눌러 깊이 조절자를 보조 손잡이 (20) 에 끼우십시오.
  깊이 조절자 (21) 에 있는 우툴두툴한 표면이 항상 아래쪽으로 향해 있어야 합니다.
- SDS-plus 비트를 SDS-plus 툴 홀더 (3) 안으로 끝까지 밀어 넣습니다. SDS‑plus 비트가 움직이게 되면 천공 깊이를 정확하게 세팅할 수 없게 됩니다.
- 드릴 비트의 끝과 깊이 조절자의 끝 부위의 간격이 원하는 천공 깊이 X가 될 때까지 깊이 조절자를 잡아 당깁니다.

##

- 드릴 비트가 끼였거나 박힌 경우 드릴 스핀들의 작동이 중단됩니다. 이때 생기는 충격에 대비해서 전동공구를 두 손으로 꽉 잡고 안전한 자세로 작업해야 합니다.

- 전동공구 자동이 차단되면, 전동공구의 스위치를 끄고 비트를 푸십시오. 비트가 걸려 있는 상태에서 스위치를 켜면 강한 반동력이 생길 수 있습니다.

##

급속 정지 기능(KickBack Control)은 전동공구에 과부하가 걸릴 경우 순간적으로 회전작동을 멈추며(예시: SDS plus 비트가 자재에 걸릴 경우), KickBack Control 기능이 없는 전동공구 대비 사용자를 더 안전하게 보호해줍니다. 예상치 못한 상황에서 전동공구가 드릴축 주위를 회전하는 경우 전동공구가 꺼지거나, 급속 정지 기능 표시기 가 적색으로 점등되고, 작업 램프 (18) 가 깜박입니다. 급속 정지 기능이 작동되고 있는 경우 상태 표시기 (29) 는 적색으로 깜박입니다.

- 재가동하려면 전원 스위치 (12) 에서 손을 떼고 다시 한번 누릅니다.

##

진동 감소장치가 내장되어 있어 진동 발생이 줄어듭니다.

- 진동 감소장치가 손상된 경우 전동공구를 계속 사용하지 마십시오.

##

- 전동공구의 스위치가 꺼진 상태에서만 볼트/너트에 대십시오‌. 회전하는 드릴 비트가 미끄러질 수 있습니다.

스크류 드라이버 비트를 사용하려면 SDS-plus 어댑터 축이 있는 유니버설 홀더 (38) (액세서리)가 필요합니다.

- 어댑터 축의 끼워지는 부분을 깨끗이 닦고 약간 그리스를 바릅니다.
- 유니버설 홀더가 저절로 잠길 때까지 툴 홀더 안으로 돌리면서 끼웁니다.
- 유니버설 홀더를 당겨보아 제대로 잠겼는지 확인하십시오.
- 스크류 드라이버 비트 한 개를 유니버설 홀더에 끼웁니다. 스크류 헤드에 맞는 스크류 드라이버 비트만을 사용하십시오.
- 유니버설 홀더를 분리하려면 잠금 슬리브 (5) 를 뒤쪽으로 밀고 유니버설 홀더 (38) 를 툴 홀더에서 분리하십시오.

##

공구 걸이 고리 (13) 를 사용하여 전동공구를 적합한 걸이 장치에 고정할 수 있습니다.

- 공구 걸이 고리 (13) 를 손잡이 (11) 방향으로 짧게 누르면 잠금 장치가 풀립니다. 공구 걸이 고리는 자동적으로 뒤쪽으로 이동합니다.
- 공구 걸이 고리를 측면으로 돌리십시오.
- 공구 걸이 고리 (13) 가 손상되거나 변형되지 않았는지 점검하십시오.
  공구 걸이 고리가 손상 또는 변형되거나 전동공구에 단단히 고정되지 않은 경우, 공구 걸이 고리 (13) 를 사용하지 마십시오.
- 공구 걸이 고리 (13) 를 사용하여 전동공구를 걸이 장치에 안정적으로 고정할 수 있습니다.
  손상 또는 부상을 피하려면, 공구 걸이 장치를 보행로 또는 작업 영역 근처에 부착해서는 안 됩니다.
  공구 걸이 고리는 장착된 액세서리를 포함하여 전동공구를 거는 용도로만 사용해야 합니다.
- 전동공구로 작업하고자 할 때는 다시 공구 걸이 고리 (13) 를 되돌린 후 살짝 힘을 가해 앞쪽 또는 아래쪽으로 눌러 잠금 위치로 미십시오.

- 공구 걸이 고리 (13) 를 절대 추락방지장치로 사용하지 마십시오. 추락방지장치를 절대 공구 걸이 고리에 고정하지 마십시오.

##

지침: 전동공구가 떨어지지 않도록 고정하려면, 시스템 무게에 맞는 추락방지장치 (40) 를 사용해야 합니다. 추락방지장치에 허용되는 최대 길이는 1.8 m입니다. 전동공구에 허용되는 고정 부위 (39) 를 반드시 확인하십시오.

추락방지장치로는 소 매듭으로 고정된 밴드 또는 댐퍼를 갖춘 추락방지장치를 사용하십시오.

추락방지장치 (40) 고정 시 반드시 해당 사용 설명서 내용을 확인하십시오.

- 추락방지장치의 반대편은 반드시 안정적인 구조물(예: 건물 또는 비계)에 고정하도록 하고 절대 사용자 자신에게 고정시키지 마십시오.
  추락방지장치는 자유롭게 움직일 수 있어야 하며, 정해진 고정점 (41) 및 전동공구의 허용되는 고정 부위 (39) 에만 고정해야 합니다.
  정해진 고정점 (41) 은 추락 시 사용자를 감싸거나 위협하는 일 없이 전동공구가 안전한 곳에 자유롭게 떨어질 수 있게 하십시오.
  공구 걸이 고리 (13) 를 절대 추락방지장치로 사용하지 마십시오.
  추락방지장치를 절대 공구 걸이 고리에 고정하지 마십시오.
  집진기 GDE 18V-16 D 또는 GDE 16 Plus가 장착된 전동공구에는 절대 추락방지장치를 사용하지 마십시오.