# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық перфоратор | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Айналу жиілігін басқару |  | ● | ●
Айналуды тоқтату |  | ● | ●
Оңға/солға айналу |  | ● | ●
Ауыстырмалы бұрғылау патроны |  | − | ●
Номиналды кернеу | B= | 18 | 18
Соққы саныA) | мин-1 | 0–4220 | 0–4220
EPTA-Procedure 05:2016 құжатына сай бір соққы күші | Дж | 3,3 | 3,3
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA)
Оңға айналу | мин-1 | 0–950 | 0–950
Солға айналу | мин-1 | 0–950 | 0–950
Құрал бекіткіші |  | SDS plus | SDS plus
Шпиндель мойнының диаметрі | мм | 50 | 50
Макс. бұрғы диаметрі:
Бетон | мм | 28 | 28
Кірпіш қалау (шеңберлік бұрғылау коронкасымен) | мм | 82 | 82
Болат | мм | 13 | 13
Ағаш | мм | 30 | 30
Аккумуляторсыз салмағы | кг | 3,3 | 3,4
СалмағыB) | кг | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Ұзындығы | мм | 349 | 378
Биіктігі | мм | 225 | 225
Ені | мм | 92 | 92
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
Үйлесімді аккумуляторлар |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C температурасында ProCORE18V 4.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.