# Teknik veriler

Akülü kırıcı-delici | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Devir sayısı kontrolü |  | ● | ●
Dönme stopu |  | ● | ●
Sağa/sola dönüş |  | ● | ●
Değiştirilebilir mandren |  | − | ●
Nominal gerilim | V= | 18 | 18
Darbe sayısıA) | darbe/dak | 0–4220 | 0–4220
Tek darbe enerjisi EPTA-Procedure 05:2016'ya uygundur | J | 3,3 | 3,3
Boştaki devir sayısıA)
Sağa dönüş | dev/dak | 0–950 | 0–950
Sola dönüş | dev/dak | 0–950 | 0–950
Uç girişi |  | SDS plus | SDS plus
Mil boynu çapı | mm | 50 | 50
Maksimum delme çapı:
Beton | mm | 28 | 28
Duvar (oluklu karot ucu ile) | mm | 82 | 82
Çelik | mm | 13 | 13
Ahşap | mm | 30 | 30
Aküsüz ağırlık | kg | 3,3 | 3,4
AğırlıkB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Uzunluk | mm | 349 | 378
Yükseklik | mm | 225 | 225
Genişlik | mm | 92 | 92
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Çalışma C) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
Uyumlu aküler |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Tavsiye edilen aküler |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Önerilen şarj cihazları |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C'de akü ProCORE18V 4.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  Kullanılan aküye bağlıdır

C)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.