# Dati tecnici

Martello perforatore a batteria | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Regolazione del numero di giri |  | ● | ●
Arresto della rotazione |  | ● | ●
Rotazione destrorsa/sinistrorsa |  | ● | ●
Mandrino intercambiabile |  | – | ●
Tensione nominale | V= | 18 | 18
Numero di colpiA) | min-1 | 0–4220 | 0–4220
Potenza del colpo secondo EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Numero di giri a vuotoA)
Rotazione destrorsa | giri/min | 0–950 | 0–950
Rotazione sinistrorsa | min-1 | 0–950 | 0–950
Attacco utensile |  | SDS plus | SDS plus
Diametro collare alberino | mm | 50 | 50
Diametro di foratura max.:
Calcestruzzo | mm | 28 | 28
Muratura (con corona a forare cava) | mm | 82 | 82
Acciaio | mm | 13 | 13
Legno | mm | 30 | 30
Peso senza batteria | kg | 3,3 | 3,4
PesoB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Lunghezza | mm | 349 | 378
Altezza | mm | 225 | 225
Larghezza | mm | 92 | 92
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento C) e per lo stoccaggio | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
Batterie compatibili |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  in funzione della batteria utilizzata

C)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.