# Dados técnicos

Martelo perfurador sem fio | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Controlo das rotações |  | ● | ●
Bloqueio de rotação |  | ● | ●
Rotação à direita/esquerda |  | ● | ●
Bucha substituível |  | − | ●
Tensão nominal | V= | 18 | 18
N.º de impactosA) | i.p.m. | 0–4220 | 0–4220
Intensidade de impacto individual conforme EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Número de rotações em vazioA)
Rotação à direita | r.p.m. | 0–950 | 0–950
Rotação à esquerda | r.p.m. | 0–950 | 0–950
Encabadouro da ferramenta |  | SDS plus | SDS plus
Diâmetro da gola do veio | mm | 50 | 50
Diâmetro máx. de perfuração:
Betão | mm | 28 | 28
Alvenaria (com broca de coroa oca) | mm | 82 | 82
Aço | mm | 13 | 13
Madeira | mm | 30 | 30
Peso sem bateria | kg | 3,3 | 3,4
PesoB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Comprimento | mm | 349 | 378
Altura | mm | 225 | 225
Largura | mm | 92 | 92
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
Baterias compatíveis |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  dependendo da bateria utilizada

C)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.