# การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการปรับแต่งใดๆ ที่เครื่องมือไฟฟ้า (ต. ย. เช่น บำรุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมทั้งเมื่อขนย้ายและเก็บรักษา อันตราย‌จาก‌การบาดเจ็บ‌หาก‌สวิทช์‌เปิด-ปิด‌ติดขึ้น‌อย่าง‌ไม่ตั้งใจ

- เพื่อ‌ให้‌ทำงาน‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌และ‌ปลอดภัย ต้อง‌รักษา‌เครื่อง‌และช่องระบายอ‌ากาศให้‌สะอาด‌อยู่‌เสมอ

- ต้องเปลี่ยนฝาครอบกันฝุ่นที่ชำรุดโดยทันที เรา‌ขอ‌แนะนำว่าควร‌ส่งให้‌ศูนย์‌บริการ‌หลัง‌การขาย‌เปลี่ยนให้

- ทำความสะอาดด้ามจับเครื่องมือ (3) ทุกครั้งหลังใช้งาน