# Lietotāja saskarne (skat. attēlu L)

Lietotāja saskarne (8) tiek izmantota, lai izvēlētos darba režīmu un parādītu elektroinstrumenta statusu.

## Stāvokļa rādījumi

Akumulatora uzlādes pakāpes rādījums (lietotāja saskarne) (22) | Nozīme/iemesls | Risinājums
--- | --- | ---
Zaļš (2–5 stabiņi) | Akumulators ir uzlādēts. | –
Dzeltens (1 stabiņš) | Akumulators ir gandrīz izlādējies. | Drīzumā nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru.
Sarkans (1 stabiņš) | Akumulators ir izlādējies. | Nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru.

Elektroinstrumenta statusa indikators (29) | Nozīme/iemesls | Risinājums
--- | --- | ---
Zaļš | Statuss ir optimāls | –
Dzeltens | Ir sasniegta kritiskā temperatūra, vai akumulators ir gandrīz izlādējies | Ļaujiet elektroinstrumentam atdzist vai nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru
Sarkans | Elektroinstruments ir pārkarsis, vai akumulators ir izlādējies | Ļaujiet elektroinstrumentam atdzist vai nomainiet vai uzlādējiet akumulatoru
Sarkans | Motors ir bloķēts, akumulators gandrīz izlādējies | Uzlādējiet akumulatoru vai izmantojiet ieteikto akumulatora tipu
Vispārēja rakstura kļūme | Izslēdziet un no jauna ieslēdziet elektroinstrumentu vai arī, ja nepieciešams, izņemiet un no jauna ievietojiet akumulatoru Ja kļūda joprojām eksistē: Elektroinstrumentu nosūtiet klientu apkalpošanas dienestam
Mirgo sarkanā krāsā | Ir aktivizēta ātra izslēgšana | Izslēdziet un atkārtoti ieslēdziet elektroinstrumentu
Mirgo zilā krāsā | Elektroinstruments ar Bluetooth® palīdzību ir savienots ar mobilo gala ierīci vai notiek iestatījumu pārraidīšana | –

Viedtālruņa simbols (28) | Nozīme/iemesls | Risinājums
--- | --- | ---
Balts | Ir pieejama svarīga informācija (piemēram, brīdinājums par temperatūru) | Lasiet ziņojumu viedtālrunī

## Darba režīma izvēle

Nospiediet taustiņu (26) lai izvēlētos darba režīmu, līdz iedegas vēlamais darba režīms.

Norāde: Darba režīmā Favorite funkcijas ir konfigurētas, izmantojot viedtālruņa lietotni, darba režīmos Auto un Soft funckijas ir iepriekš iestatītas.

Displeja darba režīms (25) | Funkcijas
--- | ---
Maksimālas veiktspējas simbols (27) ir iededzies | Darba režīmā Auto elektroinstruments sasniedz maksimālo jaudu ar maksimālo ātrgaitas ātrumu,.
Apgriezienu skaita konfigurācijas simbols viedtālruņa lietotnē (23) iedegas | Darba režīmā Iecienītais elektroinstrumenta veiktspēju un ātrgaitas ātrumu ir iespējams individuāli konfigurēt viedtālruņa lietotnē.
Samazinātas veiktspējas simbols (24) ir iededzies | Darba režīmā Laidenais elektroinstrumenta veiktspēja un ātrgaitas ātrums ir samazināti.