# Tehniskie dati

Akumulatora perforators | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Apgriezienu skaita vadība |  | ● | ●
Griešanās apturēšana |  | ● | ●
Griešanās virziens pa labi/pa kreisi |  | ● | ●
Nomaināma urbjpatrona |  | – | ●
Nominālais spriegums | V= | 18 | 18
Triecienu biežumsA) | min–1 | 0–4220 | 0–4220
Viena trieciena enerģija atbilstīgi EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Apgriezienu skaits brīvgaitāA)
Griešanās pa labi | min–1 | 0–950 | 0–950
Griešanās pa kreisi | min–1 | 0–950 | 0–950
Darbinstrumenta stiprinājums |  | SDS plus | SDS plus
Darbvārpstas aptveres diametrs | mm | 50 | 50
Maks. urbuma diametrs:
Betonā | mm | 28 | 28
Mūrī (ar kroņurbi) | mm | 82 | 82
Tēraudā | mm | 13 | 13
Kokā | mm | 30 | 30
Svars bez akumulatora | kg | 3,3 | 3,4
SvarsB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Garums | mm | 349 | 378
Augstums | mm | 225 | 225
Platums | mm | 92 | 92
ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra ekspluatācijasC) un uzglabāšanas laikā | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
saderīgie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  Atkarībā no izmantojamā akumulatora

C)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.