# Papildrokturis

- Lietojiet elektroinstrumentu tikai tad, ja uz tā ir nostiprināts papildrokturis (20).

- Pārliecinieties, ka papildu rokturis vienmēr ir stingri pievilkts. Pretējā gadījumā darba laikā jūs varat zaudēt kontroli pār savu elektroinstrumentu.

## Papildroktura pagriešana (attēls A)

Lai varētu strādāt droši un bez noguruma, papildrokturi (20) var pagriezt un nostiprināt vēlamajā stāvoklī.

- Atskrūvējiet papildroktura (20) apakšējo posmu, griežot to pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, un tad pagrieziet papildrokturi (20) vēlamajā stāvoklī. Pēc tam no jauna stingri pieskrūvējiet papildroktura (20) apakšējo posmu, griežot to pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
  Sekojiet, lai, papildroktura spīļaploce ievietotos šim nolūkam paredzētajā korpusa gropē.