# مشخصات فنی

دریل چکشی شارژی | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
کنترل سرعت |  | ● | ●
توقف چرخش |  | ● | ●
راست گرد/چپ گرد |  | ● | ●
سه نظام قابل تعویض |  | − | ●
ولتاژ نامی | V=‎ | 18 | 18
تعداد ضربهA) | min-1 | ‎0–4220‎ | ‎0–4220‎
قدرت هر ضربه مطابق استاندارد EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
سرعت در حالت آزادA)
راست گرد | min-1 | ‎0–950‎ | ‎0–950‎
چپ گرد | min-1 | ‎0–950‎ | ‎0–950‎
ابزارگیر |  | SDS plus | SDS plus
قطر گلویی محور | mm | 50 | 50
حداکثر قطر سوراخ کاری:
بتن | mm | 28 | 28
ساختار آجری (با مته نمونه برداری) | mm | 82 | 82
فولاد | mm | 13 | 13
چوب | mm | 30 | 30
وزن بدون باتری قابل شارژ | kg | 3,3 | 3,4
وزنB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
طول | mm | 349 | 378
ارتفاع | mm | 225 | 225
عرض | mm | 92 | 92
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎ | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎−15 ... +50‎ | ‎−15 ... +50‎
باتری های قابل شارژ سازگار |  | GBA 18V... ‎ProCORE18V...‎ | GBA 18V... ‎ProCORE18V...‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18... GAX 18... ‎GAL 36...‎ | GAL 18... GAX 18... ‎GAL 36...‎

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.