# Dodatni ročaj

- Svoje električno orodje uporabljajte zgolj z dodatnim ročajem (20).

- Pazite na to, da je dodatni ročaj vedno trdno privit. Pri delu lahko drugače izgubite nadzor nad električnim orodjem.

## Obračanje dodatnega ročaja (glejte sliko A)

Dodatni ročaj (20) lahko po želji obrnete in s tem zagotovite varno in neutrujajočo držo pri delu.

- Zavrtite spodnjo ročico dodatnega ročaja (20) v levo in obrnite dodatni ročaj (20) v želen položaj. Nato znova zategnite spodnjo ročico dodatnega ročaja (20) z vrtenjem v desno.
  Pazite na to, da bo napenjalni trak dodatnega ročaja ležal v zato predvideni zarezi na ohišju.