# Указания по применению

##

С помощью ограничителя глубины (21) можно установить необходимую глубину сверления X.

- Нажмите кнопку настройки ограничителя глубины (19) и вставьте ограничитель глубины в дополнительную рукоятку (20).
  Рифление на ограничителе глубины (21) должно смотреть вниз.
- Вставьте рабочий инструмент SDS-plus до упора в патрон SDS-plus (3). В противном случае перемещение рабочего инструмента SDS-plus может привести к неправильной настройке глубины сверления.
- Выдвиньте ограничитель глубины наружу настолько, чтобы расстояние между кончиком сверла и кончиком ограничителя глубины соответствовало требуемой глубине сверления X.

##

- При заедании или заклинивании рабочего инструмента привод патрона отключается. Ввиду возникающих при этом сил крепко держите электроинструмент двумя руками и следите за устойчивым положением тела.

- Если рабочий инструмент заклинило, выключите электроинструмент и отпустите рабочий инструмент. При включении электроинструмента с заклинившим рабочим инструментом возникают большие реакционные моменты.

##

Функция защиты от обратного удара (KickBack Control) обеспечивает лучший контроль над электроинструментом и улучшает, таким образом, защиту пользователя по сравнению с электроинструментами без KickBack Control. При неожиданном и непредвиденном вращении электроинструмента вокруг оси сверла электроинструмент отключается, при этом индикатор функции быстрого отключения светится красным и мигает подсветка (18). При срабатывании функции защиты от обратного удара индикатор состояния (29) мигает красным.

- Для повторного включения отпустите выключатель (12) и опять нажмите на него.

##

Интегрированная функция демпфирования вибраций снижает возникающие вибрации.

- Не пользуйтесь электроинструментом с поврежденным демпфером вибрации.

##

- Устанавливайте электроинструмент на винт или гайку только в выключенном состоянии. Вращающиеся рабочие инструменты могут соскользнуть.

Для применения бит требуется универсальный держатель (38) с посадочным хвостовиком SDS-plus (принадлежность).

- Очищайте и слегка смазывайте вставляемый конец посадочного хвостовика.
- Вставьте универсальный держатель с вращением в патрон до автоматического фиксирования.
- Проверьте фиксирование попыткой вытянуть держатель.
- Вставьте бит в универсальный держатель. Используйте только биты-насадки, подходящие к головке винта.
- Для извлечения универсального держателя оттяните фиксирующую гильзу (5) назад и извлеките универсальный держатель (38) из патрона.

##

С помощью крючка для подвешивания (13) можно закрепить электроинструмент на соответствующем приспособлении для подвешивания.

- Кратковременно прижмите подвесной крючок (13) в направлении ручки (11) для разблокировки. Подвесной крючок свободно отодвигается назад.
- Отверните подвесной крючок в сторону.
- Проверьте подвесной крючок (13) на наличие повреждений или деформации.
  Не используйте подвесной крючок (13), если он поврежден, деформирован или ненадежно держится на электроинструменте.
- Подвешивайте электроинструмент на крючке для подвешивания (13) на надежно зафиксированном приспособлении для подвешивания.
  Во избежание повреждений или травм приспособление для подвешивания нельзя крепить над тротуарами или в непосредственной близости от рабочих зон.
  Крючок для подвешивания предназначен только для подвешивания электроинструмента с установленными принадлежностями.
- При работе с электроинструментом поверните подвесной крючок (13) назад и, слегка прижимая, передвиньте его вперед и вниз в фиксированное положение.

- Не используйте крючок для подвешивания (13) в качестве оборудования для защиты при падении.
  Не фиксируйте оборудование для защиты при падении на крючке.

##

Указание: чтобы обезопасить электроинструмент при падении, следует использовать оборудование для защиты при падении (40), соответствующее весу системы. Максимально допустимая длина оборудования для защиты при падении составляет 1,8м. Фиксируйте только в допустимом месте крепления (39)на электроинструменте.

В качестве оборудования для защиты при падении предпочтительно использовать стропу с анкерным сцепным устройством или устройство для защиты при падении с амортизатором.

При креплении оборудования для защиты при падении обязательно учитывайте (40) данные, приведенные в этом руководстве по эксплуатации.

- Крайне важно, чтобы противоположная сторона оборудования для защиты при падении была прикреплена к устойчивой конструкции (например, зданию или лесам), а не к самому пользователю.
  Оборудование для защиты при падении должно свободно вращаться и устанавливаться на электроинструменте только в фиксированной точке (41) в допустимом месте крепления (39).
  Выберите фиксированную точку (41) , чтобы электроинструмент мог упасть в оборудование для защиты при падении, не задевая ничего, не вращаясь и не создавая опасности для пользователя.
  Не используйте крючок для подвешивания (13)в качестве оборудования для защиты при падении.
  Не фиксируйте оборудование для защиты при падении на крючке.
  Никогда не используйте оборудование для защиты при падении на электроинструменте с установленными пылеулавливателями GDE 18V-16 или GDE 16 Plus.