# Tekniske data

Akku-borehammer | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Hastighedsstyring |  | ● | ●
Drejestop |  | ● | ●
Højre-/venstreløb |  | ● | ●
Udskiftningsborepatron |  | − | ●
Nominel spænding | V= | 18 | 18
SlagtalA) | slag/min | 0-4220 | 0-4220
Enkeltslagstyrke iht. EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Omdrejningstal, ubelastetA)
Højreløb | o/min | 0-950 | 0-950
Venstreløb | o/min | 0-950 | 0-950
Værktøjsholder |  | SDS plus | SDS plus
Diameter spindelhals | mm | 50 | 50
Bordiameter maks.:
Beton | mm | 28 | 28
Murværk (med hulborekrone) | mm | 82 | 82
Stål | mm | 13 | 13
Træ | mm | 30 | 30
Vægt uden akku | kg | 3,3 | 3,4
VægtB) | kg | 3,7-4,7 | 3,8-4,8
Længde | mm | 349 | 378
Højde | mm | 225 | 225
Bredde | mm | 92 | 92
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
Kompatible akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.