# ข้อแนะนำในการทำงาน

##

ท่านสามารถใช้ก้านวัดความลึก (21) เพื่อตั้งความลึกการเจาะ X ที่ต้องการ

- กดปุ่มสำหรับปรับก้านวัดความลึก (19) และใส่ก้านวัดความลึกเข้าในด้ามจับเพิ่ม (20)
  ต้องหันพื้นผิวที่เป็นร่องบนก้านวัดความลึก (21) ลงด้านล่าง
- ดันเครื่องมือ SDS-plus เข้าในด้ามจับเครื่องมือ SDS-plus (3) จนสุด หากเครื่องมือ SDS-plus เคลื่อนไหวอาจทำให้ปรับความลึกการเจาะได้ไม่ถูกต้อง
- ดึง‌ก้านวัด‌ความลึก‌ออกมา‌จน‌ระยะห่าง‌ระหว่าง‌ปลาย‌ดอกสว่าน‌และ‌ปลาย‌ก้านวัด‌ความลึก‌เท่ากับ‌ความลึก‌การเจาะ‌ที่‌ต้องการ X

##

- หาก‌เครื่องมือ‌ที่‌ใส่อยู่‌เกิด‌ขัด‌หรือ‌ติดแน่น แรงขับ‌ไปยัง‌เพลาสว่าน‌จะ‌สะดุด‌หยุด เนื่องจาก‌แรงบิด‌ที่‌เกิดขึ้น ต้อง‌ถือ‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ให้แน่น‌ด้วย‌มือ‌ทั้ง‌สองข้าง‌และ‌หา‌ที่ยืน‌ที่‌มั่นคง‌เสมอ

- หาก‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ติดขัด ให้‌ปิดสวิทช์เครื่อง‌และปลด‌เครื่องมือ‌ที่‌ใส่อยู่ออก หาก‌เปิดสวิทช์‌โดยที่‌เครื่องมือ‌เจาะ‌ติดขัด‌อยู่ อาจ‌เกิด‌แรง‌ปฏิกิริยา‌บิดสูง

##

การปิดระบบอย่างรวดเร็ว (Kickback Control) ช่วยให้สามารถควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังให้การปกป้องผู้ใช้ได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มี Kickback Control เมื่อเครื่องมือไฟฟ้าหมุนรอบแกนสว่านอย่างฉับพลันและไม่คาดคิด เครื่องมือไฟฟ้าจะปิดสวิทช์ ไฟแสดงการปิดเครื่องอย่างรวดเร็ว จะสว่างเป็นสีแดง และไฟแสดงการทำงาน (18) จะกะพริบ เมื่อการปิดระบบอย่างรวดเร็วเปิดใช้งาน ไฟแสดงสถานะ (29) จะกะพริบสีแดง

- เมื่อต้องการเริ่มต้นทำงานอีกครั้ง ให้ปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (12) และกดสวิทช์อีกครั้ง

##

ตัวหน่วงการสั่นสะเทือนเบ็ดเสร็จช่วยลดการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น

- หาก‌องค์‌ประกอบ‌ตัวหน่วง‌การสั่น‌สะเทือน‌ชำรุด อย่า‌ใช้‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ทำงาน‌ต่อไป

##

- จับเครื่องมือไฟฟ้าเข้าบนหัวสกรู/น๊อตเมื่อเครื่องปิดอยู่เท่านั้น เครื่องมือ‌ที่‌หมุนอยู่‌อาจ‌ลื่นไถล

เมื่อใช้ดอกไขควงทำงานต้องใช้ด้ามจับดอกทั่วไป (38) ที่มีก้านติดตั้ง SDS-plus (อุปกรณ์ประกอบ) ร่วมด้วย

- ทำ‌ความ‌สะอาด‌ปลาย‌ก้านติดตั้ง และ‌เคลือบ‌จาระบี‌บางๆ
- จับด้ามจับดอกทั่วไปหมุนใส่ในด้ามจับเครื่องมือจนเข้าล็อคโดยอัตโนมัติ
- ดึง‌ด้ามจับ‌ดอก‌ทั่วไป‌เพื่อ‌ตรวจสอบ‌การล็อค
- ใส่ดอกไขควงเข้าในด้ามจับดอกทั่วไป ใช้ดอกไขควงที่มีขนาดพอดีกับหัวสกรูเท่านั้น
- เมื่อต้องการถอดด้ามจับดอกทั่วไปออกให้ดึงปลอกสำหรับล็อค (5) ไปด้านหลัง และถอดด้ามจับดอกทั่วไป (38) ออกจากด้ามจับเครื่องมือ

##

ท่านสามารถแขวนเครื่องมือไฟฟ้าไว้กับอุปกรณ์แขวนโดยใช้ตะขอแขวน (13)

- กดตะขอแขวน (13) ไปทางด้ามจับ (11) เพื่อคลายสลักล็อค ตะขอแขวนเลื่อนไปทางด้านหลังได้เอง
- หมุนตะขอแขวนไปทางด้านข้าง
- ตรวจสอบว่าตะขอแขวน (13) ความเสียหายหรือการเสียรูปทรง
  ห้ามใช้ตะขอแขวน (13) หากชำรุด ผิดรูป หรือติดไม่แน่นกับเครื่องมือไฟฟ้า
- แขวนเครื่องมือไฟฟ้าพร้อมตะขอแขวน (13) เข้ากับอุปกรณ์แขวนที่มั่นคง
  เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการบาดเจ็บ ห้ามติดอุปกรณ์แขวนบนทางเท้าหรือพื้นที่ทำงาน
  ตะขอแขวนมีไว้สำหรับแขวนเครื่องมือไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งไว้เท่านั้น
- หมุนตะขอแขวน (13) กลับและเลื่อนไปข้างหน้าและลงไปที่ตำแหน่งล็อคโดยใช้แรงกดเบาๆ ขณะใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า

- ห้ามใช้ตะขอแขวน (13) เป็นอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น
  ห้ามยึดอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นที่ตะขอแขวน

##

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือไฟฟ้าตกลงมา ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น (40) ที่เหมาะสมกับน้ำหนักของระบบ ความยาวสูงสุดที่อนุญาตของอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น คือ 1.8 ม. จำเป็นต้องสังเกตบริเวณยึดที่อนุญาต (39) ที่เครื่องมือไฟฟ้า

ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นโดยที่ควรใช้สลิงแบบสายรัดที่ผูกไว้กับคันผูกหรืออุปกรณ์ป้องกันการตกที่มีโช้คอัพ

ปฏิบัติตามคำแนะนำในการยึดอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น (40) ตามคู่มือการใช้งานนี้อย่างเคร่งครัด

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดด้านตรงข้ามของอุปกรณ์กันตกหล่นเข้ากับโครงสร้างที่มั่นคง (เช่น อาคารหรือนั่งร้าน) และห้ามติดยึดกับตัวผู้ใช้
  อุปกรณ์ป้องกันการตกต้องสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ และสามารถติดเข้ากับจุดยึดแบบตายตัว (41) และในพื้นที่ยึดที่อนุญาต (39) บนเครื่องมือไฟฟ้าเท่านั้น
  เลือกจุดยึดแบบตายตัว (41) เพื่อให้เครื่องมือไฟฟ้าสามารถตกลงสู่ระบบป้องกันการตกได้อย่างอิสระในกรณีที่เกิดการตกโดยไม่พันตัวผู้ใช้หรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้
  ห้ามใช้ตะขอแขวน (13) เป็นอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่น
  ห้ามยึดอุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นที่ตะขอแขวน
  ห้ามใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของเครื่องมือไฟฟ้ากับเครื่องแยกฝุ่นที่ติดตั้ง GDE 18V-16 หรือ GDE 16 Plus