# 更换钻夹头

## 装入/取出齿环夹头

## GBH 18V-28 C

为了能够使用不带SDS-plus的刀具（例如圆柱柄钻头）进行工作，您必须安装适合的钻夹头（齿环夹头或快速夹头、附件）。

##

- 将SDS-plus接头柄(32)旋入齿环夹头(31)。用固定螺丝(30)固定齿环夹头(31)。注意，固定螺丝为左螺纹。

##

- 清洁接头柄的末端并在接头柄末端涂抹少许油脂。
- 把齿环夹头的接头柄拧入工具夹头中，至接头柄自动锁定为止。
- 抽拉齿环夹头，以确定夹头是否已经锁定了。

##

- 向后推动锁定套筒(5)并取下齿环夹头(31)。

## 拆卸/安装可换式钻夹头

## GBH 18V-28 CF

### 取出可换式钻夹头（参见插图C）

- 向后拉出可换式钻夹头锁环(6)，将其保持在这个位置，然后向前拉下SDS-plus可换式钻夹头(2)或快速可换式钻夹头(1)。
- 保护被拆下的可换式钻夹头，不要弄脏。

### 插入可换式钻夹头（参见插图D）

- 请只使用型号专用的原厂装备，同时注意识别槽的数量(34)。只允许使用带两个或三个识别槽的可换式钻夹头。如果使用与该电动工具不匹配的可换式钻夹头，则工具刀头在运行过程中可能掉落。

- 先清洁夹头然后再安装，必须在接头柄的末端涂抹少许油脂。
- 用整只手握住SDS-plus可换式钻夹头(2)和快速可换式钻夹头(1)。将可换式钻夹头拧入钻夹头刀柄(33)，直至听到清晰的卡止声。
- 此时可换式钻夹头已经自动锁定。抽拉可换式钻夹头检查其是否已经锁定。