# Caractéristiques ‌techniques

Perforateur sans-fil | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Référence |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Variateur de vitesse |  | ● | ●
Stop de rotation |  | ● | ●
Réversibilité droite/gauche |  | ● | ●
Mandrin interchangeable |  | − | ●
Tension nominale | V= | 18 | 18
Fréquence de frappeA) | min-1 | 0–4 220 | 0–4 220
Force de frappe selon EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Régime à videA)
Rotation droite | tr/min | 0–950 | 0–950
Rotation gauche | tr/min | 0–950 | 0–950
Porte-outil |  | SDS plus | SDS plus
Diamètre du col de broche | mm | 50 | 50
Diamètre de perçage maxi :
Béton | mm | 28 | 28
Maçonnerie (avec scie-trépan) | mm | 82 | 82
Acier | mm | 13 | 13
Bois | mm | 30 | 30
Poids sans batterie | kg | 3,3 | 3,4
PoidsB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Longueur | mm | 349 | 378
Hauteur | mm | 225 | 225
Largeur | mm | 92 | 92
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
Batteries compatibles |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Batteries recommandées |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  Dépend de l’accu utilisé

C)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.