# Navodila za delo

##

Z omejevalnikom globine (21) lahko določite želeno globino vrtanja X.

- Pritisnite tipko za nastavitev omejevala globine (19) in vstavite omejevalnik globine v dodatni ročaj (20).
  Rebro omejevalnika globina (21) mora biti obrnjeno navzdol.
- Nastavek SDS-plus potisnite do konca v vpenjalo za SDS-plus (3). Premikanje nastavka SDS-plus lahko privede do napačne nastavitve globine vrtanja.
- Omejevalnik globine povlecite navzven tako daleč, da razmak med konico vrtalnika in konico omejevalnika globine ustreza želeni globini vrtanja X.

##

- Pri zatikanju ali zagozditvi vstavnega orodja se pogon na vrtalno vreteno prekine. Zaradi sil, do katerih pride v tej situaciji, morate električno orodje vedno trdno držati z obema rokama, s stabilno telesno držo.

- Izključite električno orodje in sprostite nastavek, če je prišlo do blokade električnega orodja. Pri vklopu z blokiranim vrtalnim orodjem nastanejo visoki reakcijski momenti.

##

Funkcija hitrega izklopa (KickBack Control) nudi boljši nadzor nad električnim orodjem in izboljša varnost uporabnika v primerjavi z varnostjo pri uporabi električnih orodij brez funkcije KickBack Control. V primeru nenadnega in nepredvidenega zasuka električnega orodja okoli vrtalne osi se električno orodje izklopi, zasveti prikaz hitrega izklopa rdeče, delovna lučka (18) pa utripa. Pri aktiviranem hitrem izklopu prikaz stanja (29) utripa rdeče.

- Za vnovični vklop izpustite stikalo za vklop/izklop (12) in ga znova pritisnite.

##

Vgrajeni dušilec tresljajev blaži nastale tresljaje.

- Ne uporabljajte električnega orodja, če je element za dušenje poškodovan.

##

- Električno orodje lahko na matico/vijak postavite samo v izklopljenem stanju. Vrteče se električno orodje lahko zdrsne.

Za uporabo vijačnih nastavkov potrebujete univerzalno držalo (38) z vpenjalnim steblom SDS-plus (pribor).

- Očistite vtični konec stebla prijemala in ga rahlo namastite.
- Vstavite univerzalno držalo v sistem za vpenjanje, da se samostojno zablokira.
- Povlecite univerzalno držalo in s tem preverite, ali je pravilno zablokirano.
- Vstavite vijačni nastavek v univerzalno držalo. Upo‌rabite samo tiste vijačne nastavke, ki se ujemajo z glavo svedra.
- Za odstranjevanje univerzalnega držala potisnite blokirni tulec (5) nazaj in odstranite univerzalno držalo (38) iz sistema za vpenjanje.

##

S kavljem za obešanje (13) lahko električno orodje pritrdite na ogrodje za obešanje.

- Kavelj za obešanje (13) na kratko potisnite proti ročaju (11), da sprostite zaklep. Kavelj za obešanje se samodejno izvleče nazaj.
- Kavelj za obešanje zasukajte vstran.
- Preverite, ali je kavelj za obešanje (13) mogoče poškodovan ali deformiran.
  Kavlja za obešanje (13) ne uporabljajte, če je poškodovan, deformiran ali pa ni več trdno pritrjen na električno orodje.
- Električno orodje obesite s kavljem za obešanje (13) na stabilno ogrodje za obešanje.
  Za preprečevanje materialnih ali telesnih poškodb ogrodja za obešanje ne smete nameščati nad hodniki ali delovnimi območji.
  Kavelj za obešanje je namenjen izključno obešanju električnega orodja vključno z nameščenim priborom.
- Pred uporabo električnega orodja kavelj za obešanje (13) zasukajte nazaj in ga previdno potisnite naprej proti spodnjemu delu orodja v zaklepni položaj.

- Pritrdilnega kavlja (13) nikoli ne uporabite kot zaščito pred padcem.
  Sredstva za zaščito pred padcem nikoli ne pritrdite na pritrdilni kavelj.

##

Opomba: za zaščito električnega orodja pred padci uporabite primerno sredstvo za zaščito pred padci (40) glede na težo sistema. Največja dovoljena dolžina sredstva za zaščito pred padci znaša 1,8 m. Vedno upoštevajte dovoljeno območje pritrjevanja (39) na električnem orodju.

Kot sredstvo za zaščito pred padcem vedno uporabite zanko s kavbojskim vozlom ali sredstvo za zaščito pred padcem s sredstvom za blaženje udarcev ob padcu.

Pri pritrjevanju sredstva za zaščito pred padcem (40) upoštevajte navodila za uporabo.

- Nasprotno stran sredstva za zaščito pred padcem vedno pritrdite na stabilno strukturo (npr. zgradbi ali ogrodju) in nikoli na uporabnika samega.
  Sredstvo za zaščito pred padcem mora biti prosto premično in se lahko pritrdi zgolj za fiksno pritrdilno točko (41) in v dovoljenem območju pritrjevanja (39) na električnem orodju.
  Izberite fiksno pritrdilno točko (41) tako, da bo lahko električno orodje v primeru padca padlo v zaščito pred padcem, ne da bi se ovilo okrog uporabnika oz. bi tega kako drugače ogrozilo.
  Kavlja za obešanje (13) nikoli ne uporabite kot zaščito pred padcem.
  Sredstva za zaščito pred padcem nikoli ne pritrdite na kavelj za obešanje.
  Sredstva za zaščito pred padcem nikoli ne uporabljajte na električnem orodju z nameščenim sistemom za odsesavanje prahu GDE 18V-16 ali GDE 16 Plus.