# Extra handgreep

- Gebruik uw elektrische gereedschap alleen met de extra handgreep (20).

- Let erop dat de extra handgreep altijd stevig vastgedraaid is. U kunt bij het werken anders de controle over uw elektrische gereedschap verliezen.

## Extra handgreep draaien (zie afbeelding A)

U kunt de extra handgreep (20) willekeurig draaien voor een veilige en comfortabele werkhouding.

- Draai het onderste deel van de extra handgreep (20) linksom en draai de extra handgreep (20) in de gewenste stand. Draai vervolgens het onderste deel van de extra handgreep (20) rechtsom weer vast.
  Let erop dat de spanband van de extra handgreep in de daarvoor bedoelde groef in het machinehuis ligt.