# Thông số kỹ thuật

Búa khoan dùng pin | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Điều khiển tốc độ |  | ● | ●
Ngừng quay |  | ● | ●
Quay phải/trái |  | ● | ●
Mâm cặp thay nhanh |  | − | ●
Điện thế danh định | V= | 18 | 18
Tần suất đậpA) | /phút | 0–4220 | 0–4220
Năng lượng va đập của từng hành trình dựa theo EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Tốc độ không tảiA)
Chiều quay phải | /phút | 0–950 | 0–950
Chiều quay trái | /phút | 0–950 | 0–950
Phần lắp dụng cụ |  | SDS plus | SDS plus
Đường kính cổ trục | mm | 50 | 50
Đường kính khoan, tối đa:
Bê tông | mm | 28 | 28
Công trình nề (với mũi khoan lõi) | mm | 82 | 82
Thép | mm | 13 | 13
Gỗ | mm | 30 | 30
Trọng lượng không pin | kg | 3,3 | 3,4
Trọng lượngB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Chiều dài | mm | 349 | 378
Chiều cao | mm | 225 | 225
Chiều rộng | mm | 92 | 92
nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0...+35 | 0...+35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành C) và trong quá trình lưu trữ | °C | −15...+50 | −15...+50
Pin tương thích |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Pin được khuyên dùng |  | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah
Thiết bị nạp được giới thiệu |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Được đo ở 20−25 °C với pin ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  tùy vào loại pin lốc đang sử dụng

C)

  hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ <0 °C

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.