# Данные по шуму и вибрации

| GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Шумовая эмиссия определена в соответствии с EN IEC 62841-2-6.
А-взвешенный уровень шума от электроинструмента составляет обычно:
Уровень звукового давления | дБ(А) | 96 | 95
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 104 | 103
Погрешность K | дБ | 3 | 3
Используйте средства защиты органов слуха!
Суммарная вибрация ah (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN IEC 62841-2-6:
Бурение с ударом в бетоне:
ah | м/с2 | 16,4 | 14,0
K | м/с2 | 1,5 | 1,5
Долбление: |  |  |
ah | м/с2 | 10,1 | 9,0
K | м/с2 | 1,5 | 1,5

Указанные в настоящих инструкциях уровень вибрации и значение шумовой эмиссии измерены по методике измерения, прописанной в стандарте, и могут быть использованы для сравнения электроинструментов. Они также пригодны для предварительной оценки уровня вибрации и шумовой эмиссии.

Уровень вибрации и значение шумовой эмиссии указаны для основных видов работы с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ с применением непредусмотренных изготовителем рабочих инструментов или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то значения уровня вибрации и шумовой эмиссии могут быть иными. Это может значительно повысить общий уровень вибрации и общую шумовую эмиссию в течение всей продолжительности работы.

Для точной оценки уровня вибрации и шумовой эмиссии в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить уровень вибрации и шумовую эмиссию в пересчете на полное рабочее время.

Предусмотрите дополнительные меры без‌опас‌ности для защиты оператора от воз‌дейст‌вия вибрации, например: техническое об‌слу‌жи‌вание электроинструмента и рабочих ин‌стру‌ментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических про‌цессов.