# 技術性數據

充電式鎚擊電鑽 | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
產品機號 |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
轉速調控 |  | ● | ●
停止旋轉 |  | ● | ●
正逆轉功能 |  | ● | ●
更換式夾頭 |  | − | ●
額定電壓 | V= | 18 | 18
衝擊次數A) | min-1 | 0–4220 | 0–4220
單次鎚擊強度符合 EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3.3 | 3.3
無負載轉速A)
正轉 | 次／分 | 0–950 | 0–950
逆轉 | 次／分 | 0–950 | 0–950
工具夾頭 |  | SDS plus | SDS plus
軸頸直徑 | mm | 50 | 50
最大鑽孔直徑：
混凝土 | mm | 28 | 28
砌牆（使用空心鑽頭） | mm | 82 | 82
鋼材 | mm | 13 | 13
木材 | mm | 30 | 30
重量不含充電電池 | kg | 3.3 | 3.4
重量B) | kg | 3.7−4.7 | 3.8−4.8
長度 | mm | 349 | 378
高度 | mm | 225 | 225
寬度 | mm | 92 | 92
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
操作狀態下的容許環境溫度C) 以及存放狀態下 | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
相容的充電電池 |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
建議使用的充電電池 |  | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah
建議使用的充電器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 4.0Ah 時測得。

B)

  視所使用的充電蓄電池而定

C)

  溫度 < 0 °C 時，性能受限

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。