# การเปลี่ยนหัวจับดอก

## การใส่/การถอดหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน

## GBH 18V-28 C

สำหรับการทำงานกับเครื่องมือที่ไม่มี SDS-plus (ต. ย. เช่น ดอกสว่านที่มีก้านทรงกระบอก) ต้องติดตั้งหัวจับดอกที่เหมาะสมเข้า (หัวจับดอกชนิดมีเฟืองในหรือหัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว อุปกรณ์ประกอบ)

##

- ขันก้านติดตั้ง SDS-plus (32) เข้าในหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน (31) ยึดหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน (31) ด้วยสกรูยึด (30) กรุณาสังเกตว่าสกรูยึดมีเกลียวเกลียวซ้าย

##

- ทำ‌ความ‌สะอาด‌ปลาย‌ก้านติดตั้ง และ‌เคลือบ‌จาระบี‌บางๆ
- จับ‌หัวจับ‌ดอก‌ชนิด‌มี‌เฟืองใน‌พร้อม‌ก้านติดตั้ง‌หมุน‌ใส่‌ใน‌ด้ามจับ‌เครื่องมือ‌จน‌เข้า‌ล็อค‌โดย‌อัตโนมัติ
- ดึง‌หัวจับ‌ดอก‌ชนิด‌มี‌เฟืองใน‌เพื่อ‌ตรวจสอบ‌การล็อค

##

- ดันปลอกสำหรับล็อค (5) ไปด้านหลัง และดึงหัวจับดอกชนิดมีเฟืองใน (31) ออก

## การถอด/การใส่หัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว

## GBH 18V-28 CF

### การถอดหัวจับดอกแบบเปลี่ยนเร็ว (ดูภาพประกอบ C)

- ดึงแหวนล็อคสำหรับหัวจับดอกแบบเปลี่ยนเร็ว (6) ไปด้านหลัง จับแหวนล็อคให้อยู่ในตำแหน่งนี้ และดึงหัวจับดอกแบบเปลี่ยนเร็ว SDS-plus (2) หรือหัวจับดอกแบบเปลี่ยนเร็วหนีบเร็ว (1) ออกทางด้านหน้า
- เมื่อ‌ถอด‌ออก‌แล้ว ต้อง‌ป้องกัน‌หัวจับ‌ดอก‌ไม่ให้‌เปื้อน‌สกปรก

### การใส่หัวจับดอกแบบเปลี่ยนเร็ว (ดูภาพประกอบ D)

- ใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่เป็นของแท้เท่านั้น และตรวจสอบจำนวนร่องเอกลักษณ์ (34) อนุญาตให้เปลี่ยนเฉพาะหัวจับดอกที่มีสองหรือสามร่องเอกลักษณ์เท่านั้น หากไม่สามารถเปลี่ยนหัวจับดอกที่เหมาะสมได้สำหรับเครื่องมือไฟฟ้านี้ เครื่องมือกที่ใช้อาจล้มเหลวในระหว่างการดำเนินการ

- ทำความสะอาดหัวจับดอกก่อนใส่ และเคลือบจาระบีบางๆ ที่ปลายก้าน
- จับหัวจับดอก SDS-plus (2) หรือหัวจับดอกชนิดเปลี่ยนเร็ว (1) เต็มๆ มือ ดันหัวจับดอกหมุนใส่บนข้อรับหัวจับดอก (33) จนได้ยินเสียงขบเข้าล็อคอย่างชัดเจน
- หัวจับดอกจะล็อคโดยอัตโนมัติ ดึงหัวจับดอกเพื่อตรวจสอบการล็อค