# Montaža

- Prije svih radova na električnom alatu (npr. održavanje, zamjena alata, itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, aku-bate‌riju treba izvaditi iz električnog alata. Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključiva‌nje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

Umetanje modula Bluetooth® Low Energy Module (pribor)
Dodatna ručka
Biranje stezne glave i alata
Zamjena stezne glave
Zamjena alata
Usisavanje prašine/strugotina
Usisavanje prašine s GDE 18V-16 (pribor)