# Заміна свердлильного патрона

## Встромляння/знімання зубчастого свердлильного патрона

## GBH 18V-28 C

Щоб працювати з робочими інструментами без SDS-plus (напр., із свердлом з циліндричним хвостовиком), треба монтувати придатний свердлильний патрон (зубчастий або швидкозатискний свердлильний патрон, приладдя).

##

- Закрутіть хвостовик з SDS-plus (32) в зубчастий свердлильний патрон (31). Зафіксуйте зубчастий свердлильний патрон (31) за допомогою фіксуючого гвинта (30). Зважайте на те, що фіксувальний гвинт має ліву різь.

##

- Прочистіть кінчик хвостовика і трохи змастіть його.
- Повертаючи, вставте зубчастий свердлильний патрон хвостовиком в затискач, щоб він увійшов у зачеплення.
- Перевірте фіксацію, потягнувши за зубчастий свердлильний патрон.

##

- Потягніть фіксуючу втулку (5) назад і зніміть зубчастий свердлильний патрон (31).

## Виймання/встромляння змінного свердлильного патрона

## GBH 18V-28 CF

### Виймання змінного свердлильного патрона (див. мал. C)

- Потягніть назад фіксуюче кільце змінного свердлильного патрона (6), притримайте його в цьому положенні і, потягнувши вперед, зніміть змінний свердлильний патрон SDS-plus (2) або швидкозатискний свердлильний патрон (1).
- Захищайте витягнутий змінний свердлильний патрон від забруднень.

### Встромляння змінного свердлильного патрона (див. мал. D)

- Використовуйте лише оригінальне обладнання і звертайте при цьому увагу на кількість розпізнавальних борозенок (34). Дозволяється використовувати лише змінні свердлильні патрони з двома або більше борозенками. У разі використання з цим електроінструментом непридатного змінного свердлильного патрона робочий інструмент може під час роботи вискочити.

- Перед встромлянням прочищайте змінний свердлильний патрон і злегка змащуйте вставлений кінчик.
- Обхватіть змінний свердлильний патрон SDS‑plus (2) або швидкозатискний змінний свердлильний патрон (1) всією долонею. Вставте змінний свердлильний патрон в гніздо (33), одночасно повертаючи його, щоб почулося відчутне клацання.
- Змінний свердлильний патрон стопориться автоматично. Потягнувши за змінний свердлильний патрон, перевірте його фіксацію.