# Замена рабочего инструмента

Колпачок для защиты от пыли (4) предотвращает проникновение образующейся при сверлении пыли в патрон. При установке рабочего инструмента следите за тем, чтобы не повредить колпачок для защиты от пыли (4).

- Поврежденный колпачок для защиты от пыли следует немедленно заменить. Это рекомендуется выполнять силами сервисной мастерской.

##

### Установка рабочего инструмента SDS plus (см. рис. E)

С помощью патрона SDS-plus Вы можете просто и удобно сменить рабочий инструмент без применения дополнительного инструмента.

- GBH 18V-28 CF: Вставьте сменный патрон SDS-plus (2).
- Очистите и слегка смажьте вставляемый хвостовик рабочего инструмента.
- Вставите рабочий инструмент с вращением в патрон до автоматического фиксирования.
- Проверьте фиксацию попыткой вытянуть рабочий инструмент.

Рабочий инструмент SDS-plus имеет свободу движения, которая обусловлена системой. В результате этого на холостом ходу возникает радиальное биение. Это не имеет влияния на точность сверления, так как сверло центрируется автоматически.

### Снятие рабочего инструмента SDS-plus (см. рис. F)

- Оттяните фиксирующую гильзу (5) назад и снимите рабочий инструмент.

##

## GBH 18V-28 C

### Установка рабочего инструмента (см. рис. G)

Указание: Не используйте рабочие инструменты без SDS-plus для ударного сверления или долбления! Инструменты без SDS-plus и сверлильный патрон будут повреждены при ударном сверлении и долблении.

- Вставьте сверлильный патрон с зубчатым венцом (31).
- Откройте сверлильный патрон с зубчатым венцом (31), поворачивая его настолько, чтобы можно было вставить рабочий инструмент. Вставьте инструмент.
- Вставьте ключ для сверлильного патрона (35) в соответствующие отверстия на сверлильном патроне с зубчатым венцом (31) и равномерно зажмите рабочий инструмент.
- Поверните выключатель удара/останова вращения (17) в положение «Сверление».

### Извлечение инструмента из патрона (см. рис. H)

- Вращайте гильзу зубчато-венцового сверлильного патрона (31) при помощи ключа для сверлильного патрона (35) против часовой стрелки до тех пор, пока не станет возможно извлечь сменный рабочий инструмент.

##

## GBH 18V-28 CF

### Установка рабочего инструмента (см. рис. I)

Указание: Не используйте рабочие инструменты без SDS-plus для ударного сверления или долбления! Инструменты без SDS-plus и сверлильный патрон будут повреждены при ударном сверлении и долблении.

- Вставьте быстрозажимной сменный сверлильный патрон (1).

- Крепко удерживайте зажимное кольцо (37) быстрозажимного сменного сверлильного патрона. Откройте патрон, поворачивая переднюю гильзу (36), настолько, чтобы можно было вставить рабочий инструмент. Крепко удерживайте зажимное кольцо (37) и поворачивайте переднюю гильзу (36) с силой в направлении стрелки до тех пор, пока не раздастся четкий звук храповика.
- Проверьте надежность крепления инструмента, потянув его из патрона.

Указание: Если патрон открыт до упора, при закручивании патрона слышен звук храповика патрон не закрывается.

В таком случае поверните переднюю втулку один раз против часовой стрелки. После этого патрон можно закрыть.

- Поверните выключатель удара/останова вращения (17) в положение «Сверление».

### Извлечение инструмента из патрона (см. рис. J)

- Крепко удерживайте зажимное кольцо (37) быстрозажимного сменного сверлильного патрона. Откройте патрон, поворачивая переднюю гильзу (36) в направлении стрелки настолько, чтобы можно было извлечь рабочий инструмент.