# Mengganti chuck bor

## Memasang/melepas chuck bor bergerigi

## GBH 18V-28 C

Chuck bor yang sesuai (chuck bor bergerigi atau chuck bor pengencangan cepat, aksesori) harus dipasang agar dapat melakukan pengerjaan dengan alat kerja tanpa SDS-plus (misalnya chuck bor dengan batang berbentuk silinder).

##

- Pasang batang pemasang SDS-plus (32) ke dalam chuck bor bergerigi (31). Kencangkan chuck bor bergerigi (31) dengan sekrup pengunci (30). Perhatikan bahwa sekrup pengunci memiliki ulir yang berputar ke arah kiri.

##

- Bersihkan ujung batang pemasang dan lumasi dengan sedikit minyak.
- Pasang chuck bor bergigi deng‌an batang pemasang ke dalam dudukan perkakas deng‌an cara diputar hingga terkunci.
- Periksa penguncian dengan menarik chuck bor bergerigi.

##

- Dorong selongsong pengunci (5) ke belakang dan lepaskan chuck bor bergerigi (31).

## Melepaskan/memasang chuck bor penggantian

## GBH 18V-28 CF

### Melepaskan chuck bor penggantian (lihat gambar C)

- Tarik ring pengunci chuck bor penggantian (6) ke belakang, tahan ring pengunci pada posisi ini dan tarik chuck bor penggantian SDS plus (2) atau chuck bor penggantian pengencangan cepat (1) ke depan hingga terlepas.
- Jaga kebersihan chuck bor penggantian setelah dilepaskan.

### Memasang chuck bor penggantian (lihat gambar D)

- Hanya gunakan peralatan original khusus dan perhatikan jumlah alur-alur pengenal (34). Hanya chuck bor penggantian dengan dua atau tiga alur-alur pengenal yang diperbolehkan. Jika chuck bor penggantian tidak cocok untuk perkakas listrik yang digunakan, alat sisipan dapat terlepas saat perkakas dioperasikan.

- Bersihkan chuck bor penggantian sebelum dipasang dan lumasi ujungnya dengan sedikit minyak.
- Pegang chuck bor penggantian SDS-plus (2) atau chuck bor pengencangan cepat (1) dengan seluruh tangan. Dorong chuck bor penggantian dengan diputar ke dudukan chuck bor (33) hingga terdengar bunyi mengunci yang jelas.
- Chuck bor penggantian mengunci secara otomatis. Periksa penguncian dengan menarik chuck bor.