# Монтаж

- Перед усіма маніпуляціями з електроінструментом (напр., технічним обслуговуванням, заміною робочого інструмента тощо), а також при його транспортуванні і зберіганні виймайте акумуляторну батарею з електроінструменту. При ненавмисному включенні вимикача існує небезпека поранення.

Встановлення модуля Bluetooth® Low Energy (приладдя)
Додаткова рукоятка
Вибір свердлильного патрона і робочих інструментів
Заміна свердлильного патрона
Заміна робочого інструмента
Відсмоктування пилу/тирси/стружки
Система видалення пилу з GDE 18V-16 (приладдя)