# Τεχνικά στοιχεία

Περιστροφικό πιστολέτο μπαταρίας | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Έλεγχος του αριθμού στροφών |  | ● | ●
Αναστολή περιστροφής |  | ● | ●
Δεξιόστροφα/αριστερόστροφα |  | ● | ●
Αντικαθιστώμενο τσοκ |  | − | ●
Ονομαστική τάση | V= | 18 | 18
Αριθμός κρούσεωνA) | min–1 | 0–4.220 | 0–4.220
Ισχύς μεμονωμένης κρούσης κατά EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA)
Δεξιόστροφα | min–1 | 0–950 | 0–950
Αριστερόστροφα | min–1 | 0–950 | 0–950
Υποδοχή εξαρτήματος |  | SDS plus | SDS plus
Διάμετρος λαιμού άξονα | mm | 50 | 50
Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος:
Μπετόν | mm | 28 | 28
Τοιχοποιία (με ποτηροκορόνα) | mm | 82 | 82
Χάλυβας | mm | 13 | 13
Ξύλο | mm | 30 | 30
Βάρος χωρίς μπαταρία | kg | 3,3 | 3,4
ΒάροςB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Μήκος | mm | 349 | 378
Ύψος | mm | 225 | 225
Πλάτος | mm | 92 | 92
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
Συμβατές μπαταρίες |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ≥5,0 Ah ProCORE18V... ≥4,0 Ah | GBA 18V... ≥5,0 Ah ProCORE18V... ≥4,0 Ah
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

C)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.