# Thay Dụng Cụ

Chụp bảo vệ ngăn bụi (4) giúp ngăn cản phần lớn sự xâm nhập của bụi khoan vào dụng cụ trong thời gian hoạt động. Khi lắp dụng cụ vào, hãy lưu ý rằng chụp bảo vệ ngăn bụi (4) không bị làm hư hỏng.

- Thay chụp ngăn bụi bị hỏng ngay lập tức. Chúng tôi khuyến nghị việc thay thế này do một đại lý phục vụ hậu mãi thực hiện.

##

### Thay dụng cụ gài SDS plus (xem hình E)

Mâm cặp khoan SDS‑plus cho phép thay đổi dụng cụ khoan được đơn giản và tiện lợi mà không cần tới các dụng cụ phụ trợ khác.

- GBH 18V-28 CF: Lắp mâm cặp thay nhanh SDS-plus (2) vào.
- Làm sạch và thoa một lớp mỏng dầu bôi trơn lên chuôi của dụng cụ.
- Lắp dụng cụ vào bằng cách xoay vặn dụng cụ vào ổ lắp dụng cụ cho đến khi tự ăn vào khớp.
- Kiểm tra xem đã cài chắc chưa bằng cách kéo thử dụng cụ ra.

Theo như yêu cầu của hệ thống, dụng cụ khoan SDS‑plus có thể chuyển động tự do. Điều này tạo ra sự đảo tỏa tròn khi chạy không tải ở một mức nào đó. Việc này không làm ảnh hưởng đến độ chính xác của lỗ khoan, vì mũi khoan định tâm của chính nó trong khi khoan.

### Tháo dụng cụ gài SDS-plus (xem Hình F)

- Đẩy vòng khóa (5) về phía sau và tháo phụ tùng.

##

## GBH 18V-28 C

### Thay phụ tùng (xem hình G)

Hướng dẫn: Không sử dụng các dụng cụ không SDS-plus để khoan búa hoặc đục! Khoan hay đục có động tác búa làm hỏng dụng cụ không phải loại SDS-plus và mâm cặp của chúng.

- Lắp đầu cặp mũi khoan vành răng vào (31).
- Hãy mở đầu cặp mũi khoan vành răng (31) bằng cách vặn cho đến khi có thể lắp được dụng cụ. Lắp dụng cụ vào.
- Cắm khóa chấu kẹp mũi khoan (35) vào lỗ tương ứng của đầu cặp mũi khoan vành răng (31) và đồng thời kẹp chặt dụng cụ.
- Vặn công tắc dừng xoay/dừng đập (17) vào vị trí „Khoan“.

### Thay (xem Hình H)

- Xoay bạc lót của đầu cặp mũi khoan vành răng (31) bằng khóa chấu kẹp mũi khoan (35) ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi dụng cụ gài có thể được tháo ra.

##

## GBH 18V-28 CF

### Thay phụ tùng (xem hình I)

Hướng dẫn: Không sử dụng các dụng cụ không SDS-plus để khoan búa hoặc đục! Khoan hay đục có động tác búa làm hỏng dụng cụ không phải loại SDS-plus và mâm cặp của chúng.

- Lắp mâm cặp thay nhanh không chìa (1).

- Hãy giữ chặt vòng giữ (37) của mâm cặp thay nhanh không chìa. Hãy mở phần lắp dụng cụ bằng cách xoay bạc lót trước (36) cho đến khi dụng cụ có thể được lắp. Giữ chặt vòng giữ (37) và xoay bạc lót phía trước (36) bằng lực mạnh theo hướng mũi tên, cho đến khi nghe thấy tiếng khớp.
- Kiểm tra xem đã vào chắc chưa bằng cách kéo thử dụng cụ ra.

Hướng dẫn: Nếu bộ gá dụng cụ đã được mở ra cho đến khi dừng lại, thì khi xoay bộ gá dụng cụ có thể nghe thấy tiếng kêu rắc và bộ gá dụng cụ không tự đóng lại.

Trong trường hợp này, hãy xoay một lần ống bọc ngoài phía trước ngược chiều kim đồng hồ. Sau đó, bộ gá dụng cụ có thể được đóng lại.

- Vặn công tắc dừng xoay/dừng đập (17) vào vị trí „Khoan“.

### Tháo phụ tùng (xem hình J)

- Hãy giữ chặt vòng giữ (37) của mâm cặp thay nhanh không chìa. Hãy mở phần lắp dụng cụ bằng cách xoay bạc lót trước (36) theo hướng mũi tên cho đến khi dụng cụ có thể được tháo.