# 技术参数

无绳电锤 | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
转速控制装置 |  | ● | ●
转动停止 |  | ● | ●
正/逆转功能 |  | ● | ●
可换式钻夹头 |  | − | ●
额定电压 | 伏特= | 18 | 18
冲击次数A) | 次/分钟 | 0–4220 | 0–4220
单一冲击强度符合EPTA-Procedure 05:2016的规定 | 焦耳 | 3.3 | 3.3
空载转速A)
正转 | 转/分钟 | 0–950 | 0–950
反转 | 转/分钟 | 0–950 | 0–950
工具夹头 |  | SDS plus | SDS plus
主轴颈直径 | 毫米 | 50 | 50
最大钻孔直径：
混凝土 | 毫米 | 28 | 28
砖墙（使用空心钻头） | 毫米 | 82 | 82
钢 | 毫米 | 13 | 13
木材 | 毫米 | 30 | 30
不含充电电池的重量 | 公斤 | 3.3 | 3.4
重量B) | 公斤 | 3.7−4.7 | 3.8−4.8
长度 | 毫米 | 349 | 378
高度 | 毫米 | 225 | 225
宽度 | 毫米 | 92 | 92
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | −15至+50 | −15至+50
兼容的充电电池 |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
推荐的充电电池 |  | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah | GBA 18V... ≥5.0 Ah ProCORE18V... ≥4.0 Ah
推荐的充电器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  在20−25摄氏度的条件下带充电电池ProCORE18V 4.0Ah测得

B)

  视所使用的充电电池而定

C)

  温度< 0 摄氏度时功率受限

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见 www.bosch-professional.com/wac。