# Informacija o emisiji prašine

s GDE 18V-16

Emisijske vrijednosti prašine utvrđene sukladno EN 50632-2-6:

A-prašina: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

E-prašina: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

Kvarcna prašina: <0,05 mg/m3

Navedena emisijska vrijednost prašine utvrđena je u sljedećim radnim uvjetima:

Način rada: bušenje čekićem

Radni alat: SDS plus svrdlo, promjer 10 mm

Napomena: Ako upotrebljavate električni alat u nekom drugom načinu rada, s drugim radnim alatima ili u slučaju nedovoljnog održavanja, može se razlikovati emisijska vrijednost prašine. To može znatno povećati emisije prašine tijekom cjelokupnog radnog vijeka.
Eventualno odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja emisija prašine, npr.: nošenje zaštitne maske s klasom filtra P2.
Poštujte važeće propise u vašoj zemlji za materijale koje ćete obrađivati.