# Dane techniczne

Akumulatorowy młot udarowo-obrotowy | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Regulacja prędkości obrotowej |  | ● | ●
Blokada obrotów |  | ● | ●
Obroty w prawo/lewo |  | ● | ●
Wymienny uchwyt wiertarski |  | – | ●
Napięcie znamionowe | V= | 18 | 18
Liczba udarówA) | min–1 | 0–4.220 | 0–4.220
Energia udaru zgodnie z EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA)
obroty w prawo | min–1 | 0–950 | 0–950
obroty w lewo | min–1 | 0–950 | 0–950
Uchwyt narzędziowy |  | SDS plus | SDS plus
Średnica szyjki wrzeciona | mm | 50 | 50
Maks. średnica wiercenia:
beton | mm | 28 | 28
mur (koronką wiertniczą) | mm | 82 | 82
stal | mm | 13 | 13
drewno | mm | 30 | 30
Waga bez akumulatora | kg | 3,3 | 3,4
WagaB) | kg | 3,7–4,7 | 3,8–4,8
Długość | mm | 349 | 378
Wysokość | mm | 225 | 225
Szerokość | mm | 92 | 92
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50
Kompatybilne akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.