# Tekniska data

Sladdlös borrhammare | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Varvtalsstyrning |  | ● | ●
Vridstopp |  | ● | ●
Höger-/vänstergång |  | ● | ●
Växelborrchuck |  | − | ●
Märkspänning | V= | 18 | 18
SlagfrekvensA) | slag/min | 0–4220 | 0–4220
Enkelslagstyrka enligt EPTA-Procedure 05:2016 | J | 3,3 | 3,3
TomgångsvarvtalA)
Högergång | v/min | 0–950 | 0–950
Vänstergång | v/min | 0–950 | 0–950
Verktygsfäste |  | SDS plus | SDS plus
Diameter spindelhals | mm | 50 | 50
Borrdiameter max.:
Betong | mm | 28 | 28
Murverk (med hålborrkrona) | mm | 82 | 82
Stål | mm | 13 | 13
Trä | mm | 30 | 30
Vikt utan ackumulator | kg | 3,3 | 3,4
ViktB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Längd | mm | 349 | 378
Höjd | mm | 225 | 225
Bredd | mm | 92 | 92
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid drift C) och vid lagring | °C | −15 ... +50 | −15 ... +50
Kompatibla batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 4.0Ah.

B)

  Beroende på använt batteri

C)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.