# Thay đầu cặp mũi khoan

## Lắp/tháo đầu kẹp mũi khoan dạng chìa khóa

## GBH 18V-28 C

Để có thể làm việc với các dụng cụ không SDS-plus (ví dụ khoan có trục hình trụ), bạn phải lắp một đầu cặp mũi khoan phù hợp (Đầu cặp mũi khoan vành răng hoặc đầu cặp mũi khoan không chìa, phụ kiện).

##

- Hãy vặn vít phần chuôi tiếp hợp SDS-plus (32) vào một đầu cặp mũi khoan vành răng (31). Hãy cố định chặt đầu cặp mũi khoan vành răng (31) bằng bulông an toàn (30). Chú ý rằng, vít an toàn có ren trái.

##

- Làm sạch cán chuôi của chuôi tiếp hợp và bôi một lớp mỏng dầu bôi trơn lên.
- Lắp mâm cặp khoan loại dùng chìa với phần chuôi tiếp hợp vào trong phần lắp dụng cụ bằng động tác xoay cho đến khi được tự động khóa lại.
- Kiểm tra hiệu quả khóa bằng cách kéo thử mâm cặp khoan loại dùng chìa ra.

##

- Đẩy vòng khóa (5) về phía sau và tháo đầu cặp mũi khoan vành răng (31).

## Tháo/Lắp Mâm Cặp Thay Nhanh

## GBH 18V-28 CF

### Tháo đầu cặp mũi khoan vành răng (xem Hình C)

- Kéo vòng khóa mâm cặp thay nhanh (6) ra phía sau, giữ chặt tại vị trí và tháo mâm cặp thay nhanh SDS-plus (2) hoặc mâm cặp thay nhanh không chìa (1) hướng về phía trướx.
- Sau khi tháo ra, hãy bảo vệ cho mâm cặp thay ra không bị bẩn.

### Lắp mâm cặp thay nhanh (xem hình D)

- Chỉ sử dụng trang thiết bị gốc và tuân thủ số lượng rãnh Khía nhận Dạng (34). Chỉ cho phép dùng mâm cặp thay nhanh với hai rãnh khía nhận dạng. Nếu sử dụng mâm cặp thay nhanh không phù hợp với dụng cụ điện này, dụng cụ gài có thể bị rơi khi vận hành.

- Trước khi lắp vào, lau sạch mâm cặp thay nhanh và bôi một lớp mỏng dầu bôi trơn lên cán chuôi.
- Cầm mâm cặp thay nhanh SDS-plus (2) hoặc mâm cặp thay nhanh không chìa (1) bằng cả bàn tay. Hãy đẩy mâm cặp thay nhanh lên thiết bị tiếp hợp đầu cặp mũi khoan (33), cho đến khi bạn nghe thấy tiếng khớp vào.
- Mâm cặp thay nhanh tự động khóa lại. Kiểm tra hiệu quả khóa bằng cách kéo thử mâm cặp thay nhanh.