# 更換工具

防塵蓋 (4) 可阻止鑽孔時所產生的大部份粉塵侵入工具夾座。安裝工具時要小心，請勿損壞防塵蓋 (4)。

- 防塵蓋若有受損，應立即更換。最好委託本公司的顧客服務處換裝。

##

### 裝上 SDS plus 嵌件工具（請參考圖 E）

夾頭採 SDS‑plus（四坑系統）設計，能夠簡便地更換嵌件工具，無需借助其它輔助工具。

- GBH 18V-28 CF：直接將 SDS-plus 夾頭 (2) 裝入即可。
- 清潔嵌件工具的插入端並且塗上少許潤滑油脂。
- 把嵌件工具轉進工具夾座中，必須轉至嵌件工具自動鎖定為止。
- 拉動工具以確認它是否已正確鎖止。

SDS‑plus 嵌件工具是活動的，因此在無負載狀態下此類工具會偏心旋轉。開始鑽孔時此工具便會自動置中，因此上述現象並不會影響鑽孔準確度。

### 取出 SDS-plus 嵌件工具（請參考圖 F）

- 將鎖定套筒 (5) 往後推，然後便可取出嵌件工具。

##

## GBH 18V-28 C

### 安裝嵌件工具（請參考圖 G）

提示：請勿使用非 SDS-plus 系統的工具進行鎚擊鑽孔或鑿削！非 SDS‑plus 系統的工具和夾頭會在進行鎚擊鑽孔和鑿削時受損。

- 請裝上齒環式夾頭 (31)。
- 透過旋轉方式，將齒環式夾頭 (31) 打開至能夠裝入工具為止。裝入工具。
- 將夾頭扳手 (35) 插進齒環式夾頭 (31) 的對應孔，然後均勻地施力將工具夾緊。
- 請將鎚擊／旋轉停止開關 (17) 轉至「鑽孔」位置。

### 取出嵌件工具（請參考圖 H）

- 用夾頭扳手 (35) 逆時針旋轉齒環式夾頭的套筒 (31)，直到能取出嵌件工具為止。

##

## GBH 18V-28 CF

### 安裝嵌件工具（請參考圖 I）

提示：請勿使用非 SDS-plus 系統的工具進行鎚擊鑽孔或鑿削！非 SDS‑plus 系統的工具和夾頭會在進行鎚擊鑽孔和鑿削時受損。

- 請裝上快換夾頭 (1)。

- 必須握好快換夾頭的固定環 (37)，讓它留在原位不動。旋轉前端套筒 (36)，以便工具夾座打開至能夠裝入工具的程度。請將固定環 (37) 握住不動，然後沿箭頭方向用力轉緊前端套筒 (36)，此時必須清楚聽見輾軋聲。
- 透過拉動，確認工具是否已裝牢。

提示：如果工具夾頭先前已完全開啟至極限位置，那麼旋轉工具夾頭使之閉合時，即使聽見輾軋聲但這並不代表工具夾頭已鎖上。

這時候請再將前端套筒 逆時針轉一下。然後便能將夾頭關閉。

- 請將鎚擊／旋轉停止開關 (17) 轉至「鑽孔」位置。

### 取出嵌件工具（請參考圖 J）

- 必須握好快換夾頭的固定環 (37)，讓它留在原位不動。沿著箭頭方向旋轉前端套筒 (36)，以便將工具夾座打開至能夠取下工具的程度。