# Tekniset tiedot

Akkuporavasara | GBH 18V-28 C | GBH 18V-28 CF
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎‎‎ 3 611 J20 0..‎‎ | ‎‎‎ 3 611 J21 0..‎
Kierrosluvun ohjaus |  | ● | ●
Kiertoliikkeen lukitus |  | ● | ●
Suunnanvaihdin |  | ● | ●
Vaihdettava poraistukka |  | − | ●
Nimellisjännite | V= | 18 | 18
IskulukuA) | min-1 | 0–4 220 | 0–4 220
Iskuvoimakkuus EPTA-Procedure 05:2016 -ohjeiden mukaan | J | 3,3 | 3,3
TyhjäkäyntikierroslukuA)
Myötäpäivään | min-1 | 0–950 | 0–950
Vastapäivään | min-1 | 0–950 | 0–950
Käyttötarvikkeen pidin |  | SDS plus | SDS plus
Karakaulan halkaisija | mm | 50 | 50
Poranterän maksimihalkaisija:
Betoni | mm | 28 | 28
Kiviseinä (porakruunulla) | mm | 82 | 82
Teräs | mm | 13 | 13
Puu | mm | 30 | 30
Paino ilman akkua | kg | 3,3 | 3,4
PainoB) | kg | 3,7−4,7 | 3,8−4,8
Pituus | mm | 349 | 378
Korkeus | mm | 225 | 225
Leveys | mm | 92 | 92
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä C) ja säilytyksessä | °C | −15...+50 | −15...+50
Yhteensopivat akut |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut akut |  | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah | GBA 18V... ≥ 5,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun ProCORE18V 4.0Ah kanssa.

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.