# Удаление пыли и стружки

Пыль некоторых материалов, как напр., красок с содер‌жа‌нием свинца, некоторых сортов древеси‌ны, минералов и металлов, может быть вред‌ной для здоровья. Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося вблизи персонала.
Определенные виды пыли, напр., дуба и бука, считаются канцерогенными, особен‌но совместно с присадками для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины). Материал с содержанием ас‌беста разрешается обрабатывать только специалистам.

- По возможности используйте пригодую для материала систему пылеудаления.
- Хорошо проветривайте рабочее место.
- Рекомендуется пользоваться респира‌тор‌ной маской с фильтром класса Р2.

Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.

- Избегайте скопления пыли на рабочем месте. Пыль может легко воспламеняться.