# Înlocuirea sculei

Capacul de protecţie împotriva prafului (4) împiedică în mare măsură pătrunderea prafului rezultat în urma găuririi în sistemul de prindere a accesoriilor în timpul funcţionării sculei electrice. La introducerea accesoriului, aveţi grijă să nu deterioraţi capacul de protecţie împotriva prafului (4).

- În cazul deteriorării capacului de protecţie împotriva prafului, acesta trebuie înlocuit imediat. Se recomandă ca această operaţie să fie executată la un centru de asistenţă tehnică.

##

### Montarea accesoriului cu sistem de prindere SDS plus (consultă imaginea E)

Cu mandrina SDS-plus puteţi înlocui ‌simplu şi confortabil accesoriul, fără a utiliza scule suplimentare.

- GBH 18V-28 CF: Introdu mandrina interschimbabilă SDS-plus (2).
- Curăţă cu regularitate capătul de introducere al accesoriului şi gresează‑l uşor.
- Introdu prin răsucire accesoriul în sistemul de prindere a accesoriilor, până când se blochează automat.
- Verifică blocarea accesoriului trăgând de acesta.

Accesoriul cu sistem de prindere SDS-plus este proiectat pentru a fi mobil. De aceea, la funcţionarea în gol, se produce o abatere de la mişcarea concentrică. Aceasta nu afectează precizia de execuţie a găurii deoarece burghiul se autocentrează în timpul găuririi.

### Demontarea accesoriilor cu sistem de prindere SDS-plus (consultaţi imaginea F)

- Împingeţi manşonul de blocare (5) spre înapoi şi extrageţi accesoriul.

##

## GBH 18V-28 C

### Montarea accesoriului (consultă imaginea G)

Observaţie: Pentru găurire cu percuţie sau dăltuire nu utiliza accesorii fără sistem de prindere SDS-plus! Accesoriile fără sistem de prindere SDS-plus şi mandrina acestora se deteriorează dacă sunt folosite la găurirea cu percuţie şi la dăltuire.

- Introdu mandrina cu coroană dinţată (31).
- Deschide prin rotire mandrina cu coroană dinţată (31) până când accesoriul poate fi montat. Introdu un accesoriu.
- Introdu cheia pentru mandrine (35) în găurile corespunzătoare din mandrina cu coroană dinţată (31) şi strânge uniform accesoriul.
- Roteşte comutatorul de oprire a percuţiei/rotaţiei (17) în poziţia „Găurire”.

### Demontarea accesoriului (consultaţi imaginea H)

- Răsuceşte manşonul mandrinei cu coroană dinţată (31) cu ajutorul cheii pentru mandrine (35) în sens antiorar, până când accesoriul poate fi extras.

##

## GBH 18V-28 CF

### Montarea accesoriului (consultă imaginea I)

Observaţie: Pentru găurire cu percuţie sau dăltuire nu utiliza accesorii fără sistem de prindere SDS-plus! Accesoriile fără sistem de prindere SDS-plus şi mandrina acestora se deteriorează dacă sunt folosite la găurirea cu percuţie şi la dăltuire.

- Introdu mandrina inter‌schimbabilă cu strângere rapidă (1).

- Ţine ferm inelul de fixare (37) al mandrinei interschimbabile cu strângere rapidă. Deschide sistemul de prindere a accesoriilor rotind manşonul anterior (36) până când accesoriul poate fi montat. Ţine ferm inelul de fixare (37) şi roteşte puternic manşonul anterior (36) în direcţia săgeţii până când se fixează sonor.
- Verifică fixarea accesoriului trăgând de acesta.

Observaţie: Dacă sistemul de prindere a accesoriilor a fost deschis până la opritor, la strângerea sistemului de prindere a accesoriilor se emite un zgomot, iar sistemul de prindere a accesoriilor nu se închide.

În acest caz, roteşte manşonul anterior o dată în sens antiorar. Apoi, sistemul de prindere a accesoriilor poate fi închis.

- Roteşte comutatorul de oprire a percuţiei/rotaţiei (17) în poziţia „Găurire”.

### Extragerea accesoriului (consultă imaginea J)

- Ţine ferm inelul de fixare (37) al mandrinei interschimbabile cu strângere rapidă. Deschide sistemul de prindere a accesoriilor rotind manşonul anterior (36) în direcţia săgeţii, până când accesoriul poate fi extras.