# Смяна на патронника

## Монтиране/демонтиране на патронника със зъбен венец

## GBH 18V-28 C

За да можете да работите с инструменти без опашка SDS plus (напр. свредла с цилиндрична опашка), трябва да монтирате подходящ патронник (патронник със зъбен венец, респ. патронник за бързо захващане, не са включени в окомплектовката).

##

- Навийте опашката SDS-plus (32) в патронник със зъбен венец (31). Застопорете патронника със зъбен венец (31) с винта (30). Внимавайте, осигу‌ри‌телният винт е с лява резба.

##

- Почистете края на опашката и го смажете леко.
- Вкарайте патронника със зъбен венец с по‌ста‌вена опашка със завъртане в гнездото, докато се захване автоматично.
- Уверете се, че патронникът със зъбен венец е захванат здраво, като го издърпате.

##

- Преместете застопоряващата втулка (5) назад и извадете патронника със зъбен венец (31).

## Демонтиране/монтиране на сменяемия патронник

## GBH 18V-28 CF

### Демонтиране на сменяемия патронник (вж. фиг. C)

- Издърпайте застопоряващия пръстен (6) на сменяемия патронник назад, задръжте го в тази позиция и издърпайте патронника SDS-plus (2), респ. патронника за бърза замяна (1) напред.
- След демонтиране пазете сменяемия патрон​ник от замърсяване.

### Поставяне на сменяемия патронник (вж. фиг. D)

- Използвайте само специфично за модела оригинално оборудване и следете за броя на маркировките (34). Допустими са само сменяеми патронници с две или три маркировки. Ако се използва непододящ за този електроинструмент сменяем патронник, инструментът може да падне по време на работа.

- Преди да поставите сменяемия патронник, го почистете и смажете леко опашката му.
- Захванете патронника SDS-plus (2), респ. патрон​ника за бърза замяна (1) с цялата ръка. Вкарайте сменяемия патронник със завъртане на гнез​до​то (33), докато усетите отчетливо прещракване.
- Сменяемият патронник се застопорява авто​ма​тично. Уверете се, че патронникът е захванат здраво, като го издърпате.