# Informasjon om støvutslipp

med GDE 18V-16

Verdier for støvutslipp fastsatt i henhold til EN 50632-2-6:

Alveolært støv: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

Inhalerbart støv: <0,5 mg/m3, K = 0 mg/m3

Kvartsstøv: <0,05 mg/m3

Den angitte verdien for støvutslipp er fastsatt under følgende driftsforhold:

Driftsmodus: slagboring

Innsatsverktøy: SDS plus-bor, diameter 10 mm

Merknad: Bruk av elektroverktøyet i en annen driftsmodus, med andre innsatsverktøy eller utilstrekkelig vedlikehold kan medføre endringer ved støvutslippet. Støvutslippet kan da øke merkbart under hele arbeidstidsrommet.
Du må da eventuelt iverksette ytterligere sikkerhetstiltak for å beskytte brukeren mot virkningen av støvutslippet, for eksempel bruk av støvmaske med filterklasse P2.
Følg gjeldende forskrifter i ditt land for materialene som skal bearbeides.