# Lisakäepide

- Kasutage elektrilist tööriista ainult koos lisakäepidemega (20).

- Veenduge, et lisakäepide oleks alati kindlalt kinnitatud. Vastasel juhul võite tööd tehes kaotada tööriista üle kontrolli.

## Lisakäepideme kallutamine (vt jn A)

Kindla ja mugava tööasendi saamiseks võite lisakäepidet (20) suvaliselt pöörata.

- Keerake lisakäepideme (20) alumist hoidepidet vastupäeva ja kallutage lisakäepide (20) soovitud asendisse. Seejärel keerake lisakäepide (20) päripäeva jälle kinni.
  Veenduge, et lisakäepideme kinnitusriba on korpuse vastavas soones.