# 工作提示

##

利用限深器(21)可以确定所需的钻深X。

- 按压限深器调节键(19)，并将限深器装入辅助手柄(20)。
  限深器(21)的槽纹必须朝下。
- 将SDS-plus工具刀头推入SDS-plus工具夹头(3)，直至极限位置。如果未安装好SDS-plus工具，会影响设定深度的准确性。
- 尽可能地拉出限深器，使钻尖与限深器尖端之间的距离等于所需的钻孔深度X。

##

- 如果工具卡住了，传往主轴的动力会中断。由于会产生力，请用双手牢牢握住电动工具并站稳。

- 当电动工具卡住时，请关闭电动工具并松开工具刀头。开动机器时如果安装在机器上的钻头被卡住了，会产生很高的反作用扭力。

##

快速关断功能（Kickback Control）让用户能更好地控制电动工具，这样与不带Kickback Control的电动工具相比，能更好地保护用户。在电动工具围绕钻轴突然且不可预测地旋转时，电动工具会关闭，快速关断功能指示灯亮起红色，并且工作灯(18)闪烁。在快速关断功能激活后，状态指示灯(29)呈红色闪烁。

- 如要重新使用工具，松开电源开关(12)，然后再次操作。

##

内置减震装置可减轻出现的振动。

- 如果减震装备损坏了，勿继续使用电动工具。

##

- 先关闭电动工具，然后再放置在螺母/螺栓上。旋转的工具刀头可能会滑开。

使用螺丝批嘴时，您需要一个带SDS-plus接头柄（附件）的通用连杆(38)。

- 清洁接头柄的末端并在接头柄末端涂抹少许油脂。
- 把通用连杆拧入工具夹头中，并让连杆自动锁定。
- 抽拉连杆，检查连杆是否已经正确锁牢。
- 把螺丝批嘴插入通用连杆中。必须使用与螺丝头大小相符的螺丝批嘴。
- 拆卸通用连杆时，向后推锁定套筒(5)，然后从工具夹头中拆下通用连杆(38)。

##

使用挂钩(13)可以将电动工具固定在合适的悬挂装置上。

- 沿手柄(11)方向短促按压挂钩(13)，以松开止动件。挂钩自行向后伸出。
- 将挂钩转至一侧。
- 检查挂钩(13)是否损坏或变形。
  请勿使用损坏、变形或不再牢牢固定在电动工具上的挂钩(13)。
- 将电动工具用挂钩(13)挂到稳固的悬挂装置上。
  不得将悬挂装置安装在人行道或紧邻工作区域上方，以免损坏或受伤。
  挂钩只能用于悬挂电动工具及其已安装的附件。
- 如要使用电动工具进行作业，将挂钩(13)转回，轻轻施压将其向前推并向下推入止动位置。

- 切勿将挂钩(13)用作防坠落装置。
  切勿将防坠落装置固定在挂钩上。

##

提示：应使用与系统重量匹配的防坠落装置(40)，以防电动工具坠落。防坠落装置的最大允许长度为1.8米。请务必注意电动工具上的允许固定区域(39)。

优先将用锚结固定的绳带用作防坠落装置或使用配备坠落缓冲器的防坠落装置。

在固定防坠落装置(40)时请务必注意相关操作说明。

- 必须将防坠落装置的另一端固定在稳定的结构上（例如建筑物或脚手架），切勿固定在用户本身。
  防坠落装置必须能够自由移动，只允许固定在固定止动点(41)和电动工具上允许的固定区域(39)。
  请选择合适的固定止动点(41)，确保电动工具坠落时可自行掉落在防坠落装置内，同时不会缠绕或危害用户。
  切勿将挂钩(13)用作防坠落装置。
  切勿将防坠落装置固定在挂钩上。
  切勿将电动工具上的防坠落装置与已安装的除尘装置GDE 18V-16或GDE 16 Plus搭配使用。