# Käyttöliittymä (katso kuva L)

Käyttöliittymä (8) on tarkoitettu käyttömuodon valintaan ja sähkötyökalun käyttötilan näyttöön.

## Tilan näytöt

Akun lataustilan näyttö (käyttöliittymä) (22) | Merkitys/syy | Ratkaisu
--- | --- | ---
vihreä (2-5 palkkia) | Akku ladattu | –
keltainen (1 palkki) | Akku melkein tyhjä | Vaihda tai lataa akku pian
punainen (1 palkki) | Akku tyhjä | Vaihda tai lataa akku

Sähkötyökalun tilanäyttö (29) | Merkitys/syy | Ratkaisu
--- | --- | ---
Vihreä | Tila OK | –
Keltainen | Kriittinen lämpötila on saavutettu tai akku on lähes tyhjä | Anna sähkötyökalun jäähtyä tai vaihda/lataa akku
Punainen | Sähkötyökalu on ylikuumentunut tai akku on tyhjä | Anna sähkötyökalun jäähtyä tai vaihda/lataa akku
Punainen | Moottori on jumittunut, akun varaustila on liian heikko | Lataa akku tai käytä suositeltua akkutyyppiä
Yleisvirhe | Sammuta sähkötyökalu ja käynnistä se uudelleen, tai irrota akku ja asenna se takaisin paikalleen Jos vika ei poistu: Lähetä sähkötyökalu huoltoon
Vilkkuu punaisena | Pikapysäytys on lauennut toimintaan | Sammuta sähkötyökalu ja käynnistä se uudelleen
Vilkkuu sinisenä | Sähkötyökalu Bluetooth®-yhteydessä mobiililaitteeseen tai asetuksia siirretään | –

Älypuhelimen symboli (28) | Merkitys/syy | Ratkaisu
--- | --- | ---
Valkoinen | Tärkeitä tietoja saatavilla (esim. lämpötilavaroitus) | Lue älypuhelimen viesti

## Käyttömuodon valitseminen

Paina toistuvasti käyttömuodon valintapainiketta (26), kunnes haluamasi käyttömuoto syttyy.

Huomautus: käyttömuodossa Favorite toiminnot konfiguroidaan älypuhelinsovelluksella; käyttömuodoissa Auto ja Soft toiminnot on esiasetettu.

Käyttötavan näyttö (25) | Toiminnot
--- | ---
Maksimitehon symboli (27) palaa | Käyttötavassa Auto sähkötyökalu kiihtyy kaikkein nopeimmin maksimitehoon.
Älypuhelinsovelluksella tehtävän kierroslukumäärityksen symboli (23) palaa | Käyttötavassa Favorite sähkötyökalun tehon ja kiihtyvyyden voi määrittää yksilöllisesti älypuhelinsovelluksella.
Vähennetyn tehon symboli (24) palaa | Käyttötavassa Soft sähkötyökalun tehoa ja kiihtymisnopeutta on pienennetty.