# Urbjpatronas un darbinstrumenta izvēle

Veicot triecienurbšanu un atskaldīšanu ar kaltu, jālieto SDS-plus darbinstrumenti, kas ir piemēroti iestiprinā‌šanai SDS-plus urbjpatronā.

Urbšanai bez triecieniem kokā, metālā, keramis‌kajos materiālos un plastmasā, kā arī skrū‌vē‌ša‌nai jālieto darbinstrumenti bez SDS-plus stiprinājuma (piemēram, urbji ar cilindrisku kātu). Šo darbinstrumentu iestiprināšanai nepieciešama bezatslēgas vai zobaploces urbjpatrona.